**疫情防控智能闸机相关要求：**

**一、数量：两套行人通道，一套非机动车通道。**

**二、功能：**


**1、人脸识别功能**

**2、具备扫健康码、行程码、身份证功能**

**3、红外测温功能**

**三、要求：双向闸道，单向扫码放行**

**四、疫情防控职能闸机位置图：**

****